Informacja o wynikach kontroli wyrobów pirotechnicznych widowiskowych

W 2024 Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie przeprowadził 36 kontroli, 33 przedsiębiorców (dystrybutorów) posiadających w swojej ofercie handlowej wyroby pirotechniczne widowiskowe.   
Wyroby objęte kontrolą sprawdzono pod względem przestrzegania przepisów określonych w:

- ustawie z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2378);

- rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań bezpieczeństwa dla wyrobów pirotechnicznych (Dz. U. poz. 818).

Kontrolą objęto łącznie 100 partii wyrobów pirotechnicznych widowiskowych klasy 1-3.

USTALENIA KONTROLI:

Wyroby objęte kontrolą poddano oględzinom poprzez sprawdzenie:

* oznakowanie CE,
* wymagań dla etykiet umieszczanych na wyrobach pirotechnicznych,
* ogólnych wymagań bezpieczeństwa dla wyrobów pirotechnicznych.

W przypadku 95 partii wyrobów pirotechnicznych widowiskowych nie stwierdzono nieprawidłowości, wyroby były oznakowane znakiem CE, etykiety umieszczone na wyrobach zawierały wszystkie informacje określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia   
3 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań bezpieczeństwa dla wyrobów pirotechnicznych (Dz. U. poz. 818).

W przypadku 5 partii wyrobów stwierdzono nieprawidłowości w oznakowaniu wyrobów tj.:

* w 2 przypadkach brak adresu producenta,
* w 2 przypadkach niewłaściwie określony został wiek osób, dla których wyroby zostały przeznaczone,
* w 1 przypadku nie podano informacji o miejscach, w których dozwolone jest używanie wyrobu oraz nie podano wieku osób, dla których wyroby zostały przeznaczone.

Do wprowadzających przedmiotowe wyroby do obrotu zostało skierowane wystąpienie o uzupełnienie oznakowania. Do czasu prawidłowego oznakowania wyroby zostały wycofane z obrotu.

Przeprowadzone kontrole wykazały ponadto, że wszystkie sprawdzane partie wyrobów były zabezpieczone przed przypadkowym zapłonem - osłonką (rakiety), nakleją w kolorze pomarańczowym (baterie) lub opakowaniem zestawu pirotechnicznego (petardy, zimne ognie).

Korpusy wyrobów nie były uszkodzone, nie było dziur, rozdarć, wybrzuszeń lub wgnieceń.

Materiał pirotechniczny nie wysypywał się z wyrobów – nie stwierdzono wad konstrukcyjnych.

Sporządził: Akceptował:

specjalista Anna Antczak Zastępca nacz. wydz. BP Adam Sobczyk