Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie, ul. H. Sienkiewicza 3,  
00-015 Warszawa

                                                                                                                                             Załącznik nr 2  
                                                                                                                         do zapytania ofertowego
 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego z napędem spalinowym dla Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie.
Oferowany samochód osobowy musi spełniać następujące wymagania:
- musi być fabrycznie nowy, nie poddawany jakimkolwiek naprawom, pochodzić z produkcji nie wcześniej niż w 2026 roku oraz spełniać polskie wymagania, w tym warunki techniczne, wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 1047 ze zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy i wymogi co najmniej Dyrektywy CEE EURO 6 – 2007/715/EC w zakresie emisji zanieczyszczeń (tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów), tj. normę emisji spalin w zakresie emisji spalin obowiązującą na dzień dostawy pojazdu,
- musi być przystosowany do:
1. eksploatacji we wszystkich porach roku i doby w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej,
1. jazdy po drogach utwardzonych i gruntowych,
1. przechowywania na wolnym powietrzu,
1. mycia w myjniach automatycznych szczotkowych,
- musi mieć wykonane przeglądy zerowe (potwierdzenie zawarte w dokumentacji w trakcie odbioru pojazdu).

Wyposażenie i parametry techniczne
	Lp.
	Parametr

	Minimalne wymagania Zamawiającego
	Opis oferowanego samochodu, jego parametrów i wyposażenia potwierdzony przez Wykonawcę (potwierdzeniem dla każdego z wymogów jest wpisanie formuły „spełnia wymagania”

	1.
	Nadwozie
	1. Pojazd homologowany, 5 drzwiowy o rodzaju nadwozia: Kombi/Van/SUV o nadwoziu zamkniętym, z dachem o konstrukcji oraz poszyciu wykonanym z metalu, DMC do 3,5 t.
1. Funkcjonalność pojazdu - możliwość przewożenia w jego wnętrzu do 7 osób (w tym kierowcy) 
1. Wszystkie drzwi pojazdu przeszklone.
	

	2.
	Rok produkcji, moc silnika
	1. Wyprodukowany nie wcześniej niż w 2026 r., fabrycznie nowy.
1. Łączna moc silnika benzynowego w   przedziale od 100 KM do 160 KM.
1. Norma emisji spalin – EURO 6e-BIS – obowiązująca zgodnie z Dyrektywami UE na dzień dostawy pojazdu.
	

	3.
	 Układy
	1. Napędowy:
· napęd na przednią/tylną lub obie osie,
· automatyczna skrzynia biegów - przekładnia stopniowa lub bezstopniowa
1. Kierowania:
· układ kierowniczy ze wspomaganiem,
· kierownica z lewej strony, kolumna kierownicza  regulowana w dwóch płaszczyznach (pionowej i poziomej).
	

	4.
	Systemy podnoszące bezpieczeństwo jazdy
	
1. Systemy wspomagające działanie układu kierowniczego i hamulcowego.
1. System utrzymywania pasa ruchu.
1. System wspomagania nagłego hamowania.
1. System kontroli ciśnienia w oponach.
1. System połączenia alarmowego.  
1. System Bluetooth.
1. Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera
1. Kurtyny powietrzne.
1. Boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera.
1. Czujniki parkowania przód/tył.
	

	5.
	 Komfort i funkcjonalność
	1. Fotel kierowcy przesuwany w poziomie z regulacją wysokości, fotel przedni pasażera co najmniej przesuwany w poziomie.
1. Asymetrycznie dzielone i składane oparcie tylnej kanapy.
1. Możliwość demontażu siedzeń trzeciego rzędu.
1. Fotele przednie/tylna kanapa wyposażone w zagłówki.  
1. Tapicerka siedzeń materiałowa/ tworzywa sztuczne/ skóra ekologiczna. Materiały obiciowe siedzeń  oraz wszystkich elementów wykończenia wnętrza pojazdu znajdujących się poniżej linii szyb muszą być w kolorze ciemnym, łatwym w utrzymaniu czystości.
1. Co najmniej dwa komplety kluczyków/kart do pojazdu.  
1. System bez kluczykowego dostępu do pojazdu.
1. Minimum 1 gniazdo 12V.
	

	6.
	 Wyposażenie
	1. Komputer pokładowy montowany fabrycznie przez producenta pojazdu.
1. System monitorowania martwego pola w lusterkach.
1. Układ wczesnego reagowania  i wykrywania pieszych.
1. Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi przednich i tylnych.
1. Światła do jazdy dziennej w technologii LED.  
1. Światła przeciwmgielne.
1. Światła automatyczne.  
1. Oświetlenie części pasażerskiej z przodu i z tyłu.
1. Dwie ramki pod tablice rejestracyjne zamontowane na pojeździe.  
1. Komplet fabrycznie nowych dywaników gumowych dla I-go i II-go rzędu siedzeń.
1. Wykładzina gumowa lub z tworzywa sztucznego, w przestrzeni bagażowej.
1. Apteczka z wkładem.  
1. Gaśnica proszkowa typu samochodowego o masie środka gaśniczego minimum 1 kg posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP oraz aktualną datę ważności. 
1. Trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację, kamizelka odblaskowa.
1. Inne nie wymienione wyposażenie, jeśli oferowany model samochodu będzie posiadał w wyposażeniu standardowym.
1. Zestaw naprawczy kół opcjonalnie koło dojazdowe.
1. Komplet 4 kół z ogumieniem bezdętkowym, letnim z fabrycznej oferty producenta pojazdów, na felgach ze stopów lekkich zgodnie z dokumentami homologacyjnymi oferowanego pojazdu. Opony nie mogą być starsze niż 24 miesiące licząc od terminu odbioru pojazdów, muszą być fabrycznie nowe i homologowane. Indeks prędkości opony winien odpowiadać co najmniej maksymalnej prędkości konstrukcyjnej pojazdu, wyszczególnione w dokumentacji homologacyjnej. 
1. Dodatkowy komplet 4 kół z ogumieniem bezdętkowym, zimowym na felgach stalowych lub na felgach ze stopów lekkich zgodnie z dokumentami homologacyjnymi oferowanego pojazdu. Opony nie mogą być starsze niż 24 miesiące licząc od terminu odbioru pojazdów, muszą być fabrycznie nowe i homologowane. Indeks prędkości opony winien odpowiadać co najmniej maksymalnej prędkości konstrukcyjnej pojazdu, wyszczególnionej w dokumentacji homologacyjnej. Cenę dodatkowego kompletu kół należy uwzględnić w cenie oferty pojazdu.
1. Samochód w momencie dostawy musi mieć zamontowane opony właściwe dla danej pory roku, tj.: letnie – w okresie od 15 kwietnia do 14 października, zimowe – w okresie od 15 października do 14 kwietnia.
	

	7.
	 Barwa nadwozia
	Nadwozie pokryte fabrycznym lakierem samochodowym.
	

	8.
	Wymagania dot. gwarancji
	1. Gwarancja na samochód:
· mechaniczna - min. 36 miesięcy bez limitu kilometrów na wszystkie zespoły i podzespoły samochodu bez wyłączeń – obejmująca prawidłowe funkcjonowanie samochodu, wady materiałowe i fabryczne (Proponowany okres gwarancji Wykonawca wskazuje w Formularzu ofertowym)
· [bookmark: _Hlk208987662]na powłokę lakierniczą - min. 24 miesięcy bez limitu kilometrów obejmującą wady materiałowe i montażowe,
· na perforację nadwozia - min. 60 miesięcy bez limitu kilometrów.
1. Okres gwarancji biegnie od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń przez osobę upoważnioną do odbioru. Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych. 
1. [bookmark: _Hlk125967134]Autoryzowany serwis (ASO) oraz naprawy gwarancyjne na terenie całej Polski, w tym co najmniej jedna autoryzowana stacja obsługi zlokalizowana w województwie, w którym ma siedzibę Zamawiający.
	

	9
	Dokumenty
	Wykonawca musi dostarczyć wraz z pojazdem:
1. Świadectwo homologacji umożliwiającej dopuszczenie pojazdu do ruchu na obszarze Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami.   
1. Książkę gwarancyjną wraz z listą ASO – w języku polskim.
1. Książkę serwisową samochodu. W przypadku, gdy producent nie stosuje książek serwisowych w formie papierowej Zamawiający dopuszcza książkę elektroniczną prowadzoną przez producenta pojazdu.
1. Instrukcję obsługi samochodu w języku polskim.
1. Co najmniej dwa komplety kluczyków/kart. 
1. Dokumenty potwierdzające zapłatę akcyzy, w przypadku wystąpienia obowiązku zapłaty akcyzy.
1. Wszystkie dokumenty niezbędne do rejestracji i ubezpieczenia samochodu oraz inne wymagane prawem dokumenty w tym broszurę informacyjną oferowanego pojazdu.
	



Zamawiający pod uwagę bierze również wyposażenie pojazdu w inne systemy bezpieczeństwa działające podczas jazdy, pomagające kierowcy w unikaniu wypadków lub minimalizowaniu ich skutków.
 Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy:
· jest jego własnością i nie  jest obciążony  prawami osób trzecich i nie posiada wad prawnych, 
· jest kompletny i sprawny technicznie,
· jest dopuszczony do ruchu, legitymuje się ważnym badaniem technicznym,

Zamawiający wymaga aby:
· samochód był fabrycznie nowy, z przeznaczeniem na rynek europejski do ruchu prawostronnego (kierownica z lewej strony pojazdu),
· w chwili odbioru przez Zamawiającego samochód posiadał wykonany przegląd zerowy oraz gwarancję,

Samochód musi spełniać warunki techniczne przewidziane przez obowiązujące w Polsce przepisy prawa dla samochodów poruszających się po drogach publicznych.


………………………………………..        …………………………………………………….                        
(miejscowość, data)   
                                                     (podpis osoby lub osób do  złożenia podpisu w imieniu  Wykonawcy)

 
